|  |
| --- |
| **废弃危险化学品 Waste Dangerous Chemicals** |
| **危险特性标示符号** | **废物名称** | **危险品名录属类** |
| **11** | **有机溶剂混合物****（半液态-废褪漆剂及废漆渣）** | **HW06** |
| **主要成分** | **二氯甲烷、苯甲醇、环氧树脂等:（可更改）** |
| **主要危害** | **可燃烧，对眼睛、皮肤造成伤害，避免吸入及摄入。** |
| **安全保护** | **安全护目镜，呼吸口罩，防化手套，避免眼部及皮肤接触。** |
| **灭火剂** | **干粉或沙土；重大事故不能控制的要立即通知消防组及工业安全组。** |
| **安全包装** | **用宽盖铁桶，内置加固塑料袋，最大容积约八分满，袋口要用铁线或胶纸包扎，稍留空间以防发热后膨胀及运输途中渗漏。** |
| **运输包装** | **四桶一托盘，贴上有关标识，外用包装膜捆绑。** |
| **产废单位：** **地址：** |
| **产废单位负责人** | **姓名：****电话：** | **校保卫部电话：22866110** |
| **部门负责人** | **姓名：****电话：** | **实验室管理科电话：22866497** |

**批次： 数量： （公斤） 转运日期：**