|  |
| --- |
| **废弃危险化学品 Waste Dangerous Chemicals** |
| **危险特性标示符号** | **废物名称** | **危险品名录属类** |
| **16** | **26** | **酸性废液液** | **HW34** |
| **主要成分** | **酸等** |
| **主要危害** | **有强腐蚀性，有毒，避免皮肤直接接触及摄入。** |
| **安全保护** | **穿橡胶防护服，戴橡胶防化手套，避免眼部及皮肤接触。** |
| **灭火剂** | **/** |
| **安全包装** | **用宽盖不锈钢圆桶，内置加固塑料袋，最大容积约八分满，袋口要用铁线或胶纸包扎，稍留空间以防发热后膨胀及运输途中渗漏。** |
| **运输包装** | **四桶一托盘，贴上有关标识，外用包装膜捆绑。** |
| **产废单位：** **地址：**  |
| **产废单位负责人** | **姓名：****电话：** | **校保卫部电话：22866110** |
| **部门负责人** | **姓名：****电话：** | **实验室管理科电话：22866497** |

**批次： 数量： （公斤） 转运日期:**